**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.058/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.587/2024**

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO

**TIPO:** MENOR PREÇO GLOBAL

**OBJETO:** **CONTRATAÇÃO de empresa especializada para locação de veículos adaptados, com operador/motorista e eletricista para prestação de serviços de manutenção de Iluminação Pública,** pelo período de 02 (dois) anos.

**ANEXO – III**

**Modelo de proposta DE PREÇO**

**(uso obrigatório por todas as licitantes)**

**(papel timbrado da licitante)**

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, RG.................., CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de **Pregão Eletrônico nº 90.058/2024**,em epígrafe, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO de empresa especializada para locação de veículos adaptados, com operador/motorista e eletricista para prestação de serviços de manutenção de Iluminação Pública**,pelo período de 02 (dois) anos, conforme segue:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CATMAT** | **ESPECIFICAÇÃO** | **MARCA** | **U/C** | **QTD** | | **PREÇO** | |
| **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS, OPERADOR/MOTORISTA E ELETRICISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| **01** | **25089** | **03 caminhões pequeno porte com cesto aéreo**. Preparado para a função de troca de lâmpadas, adaptado com sistema de proteção contra descargas elétricas, com cesto aéreo simples, isolado, em fibra de vidro com capacidade mínima para 120 kgf, sendo sua integridade e condições periodicamente verificadas. Potência mínima de 150cv. Caminhão pequeno porte com cesto aéreo. Carroceria aberta em madeira ou metálica, alcance mínimo vertical (do solo) de 09 (nove) metros, com duplo comando, ângulo de giro de 360º, sirene de ré e todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo DETRAN, com motorista, eletricista, combustível e manutenção total por conta da contratada. **Com no máximo 05 (cinco) anos de utilização tanto do veículo como do cesto aéreo.**   * Conjunto de ferramentas e equipamentos; * Rastreamento e GPS para monitoramento em tempo real pela Contratante; * 06 (seis) operadores/motoristas devidamente habilitados; * 06 (seis) eletricistas com todos os cursos e NR’s necessárias para manutenções de iluminação pública; * Jornada de trabalho segunda a sexta, entre 07h00min e 16h00min e das 19h00min as 04h00min; * Fornecimento de manutenção dos caminhões; * Fornecimento de combustível; * Seguro contra terceiros; * Prazo de execução de 02 anos; * A Contratada deverá dispor de garagem/galpão para estacionamento dos veículos. |  | Meses | 24 | |  |  |
| **02** | 264618 | **01 veículo médio, tipo picape com escada central hidráulica.** Veículo caminhonete cabine simples, na cor branca, o qual deverá obter a carroceria especificada, carroceria fabricada em alumínio com suporte de escadas laterais, com escada central eletro-hidráulica com ângulo de giro de 360º, alcance mínimo de 07 (sete) metro e armário para ferramentas, a ser montada em veículos pré-indicados para uso em serviços de troca de lâmpadas, adaptado com sistema de proteção contra descargas elétricas. Peso bruto total aproximado: 3.000kg, capacidade máxima de tração mínimo: 5.800kg incluso reboque, entre eixos: 3.085 a 3.100mm, dimensões aproximadas do veículo – comprimento x largura x altura (mm): 5.330 x 1800 x 1795 mm. Deverá conter ainda sirene de ré e todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo DETRAN, com motorista, eletricista, combustível e manutenção total por conta da contratada. **Com no máximo 05 (cinco) anos de utilização.** A adaptação de sobrepeso na carroceria do veículo deverá receber reforços nos pontos de fixação no chassi, se exigíveis. É necessário identificar um estudo de distribuição de cargas para o veículo em questão, obedecendo a tara dos eixos do veículo fornecido pelo fabricante. As especificações da caçamba/carroceria do veículo são as dimensões existentes do veículo para instalação: Comprimento: 2350 mm x largura: 1575 mm x Altura: 841 mm, a depender do modelo/referência. A configuração da carroceria compartimentada deverá envolver o chassi e o rodado traseiro do veículo, configurando um conjunto harmônico, com acesso por trás e deverá possuir pegador para facilitar o acesso do operador.   * Conjunto de ferramentas e equipamentos; * Rastreamento e GPS para monitoramento em tempo real pela Contratante; * 02 (dois) operador/motorista devidamente habilitados; * 02 (dois) eletricistas com todos os cursos e NR’s necessárias para manutenções de iluminação pública; * Jornada de trabalho segunda a sexta, entre 07h00min e 16h00min e das 19h00min as 04h00min * Fornecimento de manutenção da caminhonete; * Fornecimento de combustível; * Seguro contra terceiros; * Prazo de execução de 2 (dois) anos * A Contratada deverá dispor de garagem/galpão para estacionamento dos veículos. |  | Meses | 24 | |  |  |
| **03** | 466085 | **01 veículo Leve com carroceria**. Com capacidade para 02 pessoas, motorização mínima 1.4, direção hidráulica, ar condicionado. Veículo com a função para suporte a equipes da iluminação pública, utilizado para serviços de escadas, vielas, becos e também para utilização de marcação de pontos a realizar manutenção, com todos equipamentos obrigatórios pelo DETRAN, com motorista, eletricista, combustível e manutenção total por conta da contratada. Veículo, com Lona, **com no máximo 05 (cinco) anos de utilização.**   * Conjunto de ferramentas e equipamentos; * Rastreamento e GPS para monitoramento em tempo real pela Contratante; * 02 (dois) operador/motorista devidamente habilitados; * 02 (dois) eletricistas com todos os cursos e NR’s necessárias para manutenções de iluminação pública; * Jornada de trabalho segunda a sexta, entre 07h00min e 16h00min e das 19h00min as 04h00min; * Fornecimento de manutenção dos caminhões; * Fornecimento de combustível; * Seguro contra terceiros; * Prazo de execução de 02 (dois) anos * **A Contratada deverá dispor de garagem/galpão para estacionamento dos veículos.** |  | Meses | 24 | |  |  |
| **04** | 213 | Profissional Habilitado com Responsabilidade Técnica pertinente ao objeto licitado, **engenheiro eletricista** |  | Meses | 24 | |  |  |
| **05** | **17825** | Profissional Habilitado na área de **Segurança do Trabalho** devidamente registrado no órgão competente. |  | Meses | 24 | |  |  |
| **TOTAL** | | | | | |  | | |

**Informar Valor total R$...**

**Dados bancários:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Banco:** | **Agência:** | **Conta:** |

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO.**

**A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**

.............................................................................., ........, ................................... de 2024.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo)