**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº** 101/2023

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 3435/2023

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO

**TIPO:** MENOR PREÇO GLOBAL

**OBJETO:** **Aquisição de uniforme, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.**

**ANEXO – III**

**Modelo de proposta DE PREÇO**

**(uso obrigatório por todas as licitantes)**

**(papel timbrado da licitante)**

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, RG.................., CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de **Pregão Eletrônico nº 101/2023** em epigrafe que tem por objeto a futura e eventual Aquisição, sob demanda, de **Aquisição de camisas de uniforme escolar, para atender as necessidades dos alunos da Secretaria Municipal de Educação**, conforme segue:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CATMAT** | | **ESPECIFICAÇÃO** | | **MARCA** | **U/C** | **QTDE** | **PREÇO** | |
| **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| **01** | **14086** | | **CAMISA UNIFORME MANGA CURTA “GOLA RIBANA” UNISSEX - TAMANHO P**  **Especificação técnica:** DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM TECIDO MALHA 30.1 PENTEADA, 100% ALGODÃO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 160G/M². A GOLA DEVERÁ SER CONFECCIONADAS EM MALHA RIBANA, NA COR AZUL CELESTE, COM LARGURA DE 2 CM. AS MANGAS DEVERÃO SER RETAS COM A BARRA REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A BARRA DO CORPO DEVERÁ SER REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DA GOLA DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. | |  | UN | 73 |  |  |
| **02** | **14086** | | **CAMISA UNIFORME MANGA CURTA “GOLA RIBANA” UNISSEX - TAMANHO M**  **Especificação técnica:** DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM TECIDO MALHA 30.1 PENTEADA, 100% ALGODÃO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 160G/M². A GOLA DEVERÁ SER CONFECCIONADAS EM MALHA RIBANA, NA COR AZUL CELESTE, COM LARGURA DE 2 CM. AS MANGAS DEVERÃO SER RETAS COM A BARRA REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A BARRA DO CORPO DEVERÁ SER REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DA GOLA DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. | |  | UN | 229 |  |  |
| **03** | **14086** | | **CAMISA UNIFORME MANGA CURTA “GOLA RIBANA” UNISSEX - TAMANHO G**  **Especificação técnica:** DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM TECIDO MALHA 30.1 PENTEADA, 100% ALGODÃO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 160G/M². A GOLA DEVERÁ SER CONFECCIONADAS EM MALHA RIBANA, NA COR AZUL CELESTE, COM LARGURA DE 2 CM. AS MANGAS DEVERÃO SER RETAS COM A BARRA REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A BARRA DO CORPO DEVERÁ SER REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DA GOLA DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. | |  | UN | 209 |  |  |
| **04** | **14086** | | **CAMISA UNIFORME MANGA CURTA “GOLA RIBANA” UNISSEX - TAMANHO GG**  **Especificação técnica:** DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM TECIDO MALHA 30.1 PENTEADA, 100% ALGODÃO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 160G/M². A GOLA DEVERÁ SER CONFECCIONADAS EM MALHA RIBANA, NA COR AZUL CELESTE, COM LARGURA DE 2 CM. AS MANGAS DEVERÃO SER RETAS COM A BARRA REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A BARRA DO CORPO DEVERÁ SER REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DA GOLA DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. | |  | UN | 15 |  |  |
| **05** | **14086** | | **CAMISA UNIFORME MANGA CURTA “GOLA RIBANA” UNISSEX - TAMANHO EXG**  **Especificação técnica:** DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM TECIDO MALHA 30.1 PENTEADA, 100% ALGODÃO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 160G/M². A GOLA DEVERÁ SER CONFECCIONADAS EM MALHA RIBANA, NA COR AZUL CELESTE, COM LARGURA DE 2 CM. AS MANGAS DEVERÃO SER RETAS COM A BARRA REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A BARRA DO CORPO DEVERÁ SER REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DA GOLA DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. | |  | UN | 3 |  |  |
| **06** | **14085** | | **CALÇA COMPRIDA COM REFLETIVO - UNISSEX - TAMANHO P**  **Especificação técnica:** DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM BRIM MISTO COM COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, GRAMATURA MINÍMA  230 g/m², CINTURA EM ELÁSTICO E CORDÃO EMBUTIDO COM PASSADOR DE CINTO, VISTA FALSA, DOIS BOLSOS LATERAIS, UM DE CADA LADO, VERTICAIS RETOS EMBUTIDOS, COM 17 CM DE ABERTURA E 27 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS CONSIDERADAS EM MÉDIA, DEVENDO SER OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DAS NUMERAÇÕES), INCLINANDO EM RELAÇÃO ÀS COSTURAS LATERAIS E INICIANDO JUNTO A COSTURA DO CÓS E DOIS BOLSOS TRASEIROS, COM 16 CM DE ABERTURA E 17 CM DE PROFUNDIDADE. CUSTURA REFORÇADA. COM 02 FAIXAS REFLETIVAS NA COR CINZA, MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA NO TORNOZELO. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, NA PARTE SUPERIOR DA PERNA ESQUERDA, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DO CÓS DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. | |  | UN | 73 |  |  |
| **07** | **14085** | | **CALÇA COMPRIDA COM REFLETIVO - UNISSEX - TAMANHO M**  **Especificação técnica:** DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM BRIM MISTO COM COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, GRAMATURA MINÍMA  230 g/m², CINTURA EM ELÁSTICO E CORDÃO EMBUTIDO COM PASSADOR DE CINTO, VISTA FALSA, DOIS BOLSOS LATERAIS, UM DE CADA LADO, VERTICAIS RETOS EMBUTIDOS, COM 17 CM DE ABERTURA E 27 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS CONSIDERADAS EM MÉDIA, DEVENDO SER OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DAS NUMERAÇÕES), INCLINANDO EM RELAÇÃO ÀS COSTURAS LATERAIS E INICIANDO JUNTO A COSTURA DO CÓS E DOIS BOLSOS TRASEIROS, COM 16 CM DE ABERTURA E 17 CM DE PROFUNDIDADE. CUSTURA REFORÇADA. COM 02 FAIXAS REFLETIVAS NA COR CINZA, MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA NO TORNOZELO. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, NA PARTE SUPERIOR DA PERNA ESQUERDA, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DO CÓS DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. | |  | UN | 229 |  |  |
| **08** | **14085** | | **CALÇA COMPRIDA COM REFLETIVO - UNISSEX - TAMANHO G**  **Especificação técnica:** DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM BRIM MISTO COM COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, GRAMATURA MINÍMA  230 g/m², CINTURA EM ELÁSTICO E CORDÃO EMBUTIDO COM PASSADOR DE CINTO, VISTA FALSA, DOIS BOLSOS LATERAIS, UM DE CADA LADO, VERTICAIS RETOS EMBUTIDOS, COM 17 CM DE ABERTURA E 27 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS CONSIDERADAS EM MÉDIA, DEVENDO SER OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DAS NUMERAÇÕES), INCLINANDO EM RELAÇÃO ÀS COSTURAS LATERAIS E INICIANDO JUNTO A COSTURA DO CÓS E DOIS BOLSOS TRASEIROS, COM 16 CM DE ABERTURA E 17 CM DE PROFUNDIDADE. CUSTURA REFORÇADA. COM 02 FAIXAS REFLETIVAS NA COR CINZA, MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA NO TORNOZELO. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, NA PARTE SUPERIOR DA PERNA ESQUERDA, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DO CÓS DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. | |  | UN | 209 |  |  |
| **09** | **14085** | | **CALÇA COMPRIDA COM REFLETIVO - UNISSEX - TAMANHO GG**  **Especificação técnica:** DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM BRIM MISTO COM COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, GRAMATURA MINÍMA  230 g/m², CINTURA EM ELÁSTICO E CORDÃO EMBUTIDO COM PASSADOR DE CINTO, VISTA FALSA, DOIS BOLSOS LATERAIS, UM DE CADA LADO, VERTICAIS RETOS EMBUTIDOS, COM 17 CM DE ABERTURA E 27 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS CONSIDERADAS EM MÉDIA, DEVENDO SER OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DAS NUMERAÇÕES), INCLINANDO EM RELAÇÃO ÀS COSTURAS LATERAIS E INICIANDO JUNTO A COSTURA DO CÓS E DOIS BOLSOS TRASEIROS, COM 16 CM DE ABERTURA E 17 CM DE PROFUNDIDADE. CUSTURA REFORÇADA. COM 02 FAIXAS REFLETIVAS NA COR CINZA, MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA NO TORNOZELO. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, NA PARTE SUPERIOR DA PERNA ESQUERDA, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DO CÓS DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. | |  | UN | 15 |  |  |
| **10** | **14085** | | **CALÇA COMPRIDA COM REFLETIVO - UNISSEX - TAMANHO EXG**  **Especificação técnica:** DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM BRIM MISTO COM COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, GRAMATURA MINÍMA  230 g/m², CINTURA EM ELÁSTICO E CORDÃO EMBUTIDO COM PASSADOR DE CINTO, VISTA FALSA, DOIS BOLSOS LATERAIS, UM DE CADA LADO, VERTICAIS RETOS EMBUTIDOS, COM 17 CM DE ABERTURA E 27 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS CONSIDERADAS EM MÉDIA, DEVENDO SER OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DAS NUMERAÇÕES), INCLINANDO EM RELAÇÃO ÀS COSTURAS LATERAIS E INICIANDO JUNTO A COSTURA DO CÓS E DOIS BOLSOS TRASEIROS, COM 16 CM DE ABERTURA E 17 CM DE PROFUNDIDADE. CUSTURA REFORÇADA. COM 02 FAIXAS REFLETIVAS NA COR CINZA, MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA NO TORNOZELO. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, NA PARTE SUPERIOR DA PERNA ESQUERDA, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DO CÓS DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. | |  | UN | 3 |  |  |
| **11** | **14605** | | **CAMISA MANGA LONGA DE SEGURANÇA RISCO 2 (NR10) PARA ELETRICISTA - TAMANHO P**  **Especificação técnica:** CAMISA MANGA LONGA, COLA CARECA, CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO, COM ABERTURA TOTAL DE BOTÕES FRONTAIS, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, NA COR AZUL CELESTE, ATPV 11 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). ANTICHAMA RISCO 2. COM FAIXA REFLETIVA MEDINDO 2,5 CM NAS MANGAS E NA ALTURA DO PEITO. A ARTE, CONFORME MODELO E MEDIDAS ABAIXO, FRONTAL DEVE ESTAR LOCALIZADA NA LATERAL ESQUERDA DA BLUSA, TRASEIRA CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR, NO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DA GOLA DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. | |  | UN | 7 |  |  |
| **12** | **14605** | | **CAMISA MANGA LONGA DE SEGURANÇA RISCO 2 (NR10) PARA ELETRICISTA - TAMANHO M**  **Especificação técnica:** CAMISA MANGA LONGA, COLA CARECA, CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO, COM ABERTURA TOTAL DE BOTÕES FRONTAIS, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, NA COR AZUL CELESTE, ATPV 11 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). ANTICHAMA RISCO 2. COM FAIXA REFLETIVA MEDINDO 2,5 CM NAS MANGAS E NA ALTURA DO PEITO. A ARTE, CONFORME MODELO E MEDIDAS ABAIXO, FRONTAL DEVE ESTAR LOCALIZADA NA LATERAL ESQUERDA DA BLUSA, TRASEIRA CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR, NO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DA GOLA DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. | |  | UN | 11 |  |  |
| **13** | **14605** | | **CAMISA MANGA LONGA DE SEGURANÇA RISCO 2 (NR10) PARA ELETRICISTA - TAMANHO GG**  **Especificação técnica:** CAMISA MANGA LONGA, COLA CARECA, CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO, COM ABERTURA TOTAL DE BOTÕES FRONTAIS, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, NA COR AZUL CELESTE, ATPV 11 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). ANTICHAMA RISCO 2. COM FAIXA REFLETIVA MEDINDO 2,5 CM NAS MANGAS E NA ALTURA DO PEITO. A ARTE, CONFORME MODELO E MEDIDAS ABAIXO, FRONTAL DEVE ESTAR LOCALIZADA NA LATERAL ESQUERDA DA BLUSA, TRASEIRA CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR, NO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DA GOLA DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. | |  | UN | 3 |  |  |
| **14** | **14605** | | **CALÇA DE SEGURANÇA RISCO 2 (NR10) PARA ELETRICISTA - TAMANHO P**  **Especificação técnica:** CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM UM CAMADA DE TECIDO, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, ATPV 11,0 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). CINTURA EM ELÁSTICO E CORDÃO EMBUTIDO, VISTA FALSA, DOIS BOLSOS LATERAIS, UM DE CADA LADO, VERTICAIS RETOS EMBUTIDOS, COM 17 CM DE ABERTURA E 27 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS CONSIDERADAS EM MÉDIA, DEVENDO SER OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DAS NUMERAÇÕES), INCLINANDO EM RELAÇÃO ÀS COSTURAS LATERAIS E INICIANDO JUNTO A COSTURA DO CÓS E DOIS BOLSOS TRASEIROS, COM 16 CM DE ABERTURA E 17 CM DE PROFUNDIDADE. CUSTURA REFORÇADA. COM 02 FAIXAS REFLETIVAS, MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA NO TORNOZELO. A ARTE, CONFORME MODELO E TAMANHO ABAIXO, NA PARTE SUPERIOR DA PERNA ESQUERDA, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DO CÓS DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. | |  | UN | 7 |  |  |
| **15** | **14605** | | **CALÇA DE SEGURANÇA RISCO 2 (NR10) PARA ELETRICISTA - TAMANHO M**  **Especificação técnica:** CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM UM CAMADA DE TECIDO, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, ATPV 11,0 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). CINTURA EM ELÁSTICO E CORDÃO EMBUTIDO, VISTA FALSA, DOIS BOLSOS LATERAIS, UM DE CADA LADO, VERTICAIS RETOS EMBUTIDOS, COM 17 CM DE ABERTURA E 27 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS CONSIDERADAS EM MÉDIA, DEVENDO SER OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DAS NUMERAÇÕES), INCLINANDO EM RELAÇÃO ÀS COSTURAS LATERAIS E INICIANDO JUNTO A COSTURA DO CÓS E DOIS BOLSOS TRASEIROS, COM 16 CM DE ABERTURA E 17 CM DE PROFUNDIDADE. CUSTURA REFORÇADA. COM 02 FAIXAS REFLETIVAS, MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA NO TORNOZELO. A ARTE, CONFORME MODELO E TAMANHO ABAIXO, NA PARTE SUPERIOR DA PERNA ESQUERDA, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DO CÓS DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. | |  | UN | 11 |  |  |
| **16** | **14605** | | **CALÇA DE SEGURANÇA RISCO 2 (NR10) PARA ELETRICISTA - TAMANHO GG**  **Especificação técnica:** CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM UM CAMADA DE TECIDO, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, ATPV 11,0 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). CINTURA EM ELÁSTICO E CORDÃO EMBUTIDO, VISTA FALSA, DOIS BOLSOS LATERAIS, UM DE CADA LADO, VERTICAIS RETOS EMBUTIDOS, COM 17 CM DE ABERTURA E 27 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS CONSIDERADAS EM MÉDIA, DEVENDO SER OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DAS NUMERAÇÕES), INCLINANDO EM RELAÇÃO ÀS COSTURAS LATERAIS E INICIANDO JUNTO A COSTURA DO CÓS E DOIS BOLSOS TRASEIROS, COM 16 CM DE ABERTURA E 17 CM DE PROFUNDIDADE. CUSTURA REFORÇADA. COM 02 FAIXAS REFLETIVAS, MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA NO TORNOZELO. A ARTE, CONFORME MODELO E TAMANHO ABAIXO, NA PARTE SUPERIOR DA PERNA ESQUERDA, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DO CÓS DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. | |  | UN. | 3 |  |  |
|  | |  | | TOTAL: | | | | | |

**Informar Valor total R$...**

**Dados bancários:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Banco:** | **Agência:** | **Conta:** |

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

**A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**

.............................................................................., ........, ................................... de 2023.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo)