**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.025/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32.657/2023**

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO

**TIPO:** MENOR PREÇO POR LOTE

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual **AQUISIÇÃO, sob demanda, de FERRAMENTAS A GASOLINA E PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, pelo período de 01 (um) ano**, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nas Requisições de compras, bem como nas demais cláusulas presentes no Termo de Referência correlato.

**ANEXO – III**

**Modelo de proposta DE PREÇO**

**(uso obrigatório por todas as licitantes)**

**(papel timbrado da licitante)**

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, RG.................., CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de **Pregão Eletrônico nº 90.025/2024**,em epígrafe. que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual **AQUISIÇÃO, sob demanda, de FERRAMENTAS A GASOLINA E PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, pelo período de 01 (um) ano**, conforme segue:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 01 – AMPLA PARTICIPAÇÃO** | | | | | | |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **MARCA** | **U/C** | **QTDE** | **PREÇO** | |
| **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| **01** | **ROÇADEIRA** para uso lateral, cabo multifuncional para as duas mãos com cinto duplo de suporte, capacidade do tanque de combustível 0,58 litros, cilindrada 38,9 cm³, peso 7,9kg, potência 2.0/2.7 kw/cv, rotação lenta 2800 rpm, rotação máxima 12500 rpm, assistência técnica com fornecimento de peças originais, deve acompanhar trincut (carretel) óculos de proteção e kit chaves para roçadeira, para trabalhos profissionais na agropecuária, florestal, jardinagem, corte de vegetação densa e entrelaçada, com corte de caules de até 10 cm de diâmetro, grama, capim, pasto, arbusto, macegas e pequenas árvores, em tarefas pesadas por longo espaço de tempo e terrenos aclives ou declives. **Marca de Referência: Sthil. Husqvarna, Kawashima ou superior.** |  | UND | 72 |  |  |
| **02** | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA (PLÁSTICO PROFISSIONAL)  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 144 |  |  |
| **03** | VELA DE IGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 144 |  |  |
| **04** | TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 144 |  |  |
| **05** | TAMPA DE PARTIDA RETRÁTIL PARA ROÇADEIRA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 144 |  |  |
| **06** | CARBURADOR PARA ROÇADEIRA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 144 |  |  |
| **07** | EMBREAGEM PARA ROÇADEIRA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 144 |  |  |
| **08** | EIXO CARDAN PARA ROÇADEIRA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 144 |  |  |
| **09** | PONTEIRA DE TRANSMISSÃO PARA ROÇADEIRA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 144 |  |  |
| **10** | TAMBOR DE EMBREAGEM PARA ROÇADEIRA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 144 |  |  |
| **11** | POLIA ARRASTADORA PARA ROÇADEIRA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 144 |  |  |
| **LOTE 02 – COTA EXCLUSIVA** | | | | | | |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **MARCA** | **U/C** | **QTDE** | **PREÇO** | |
| **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| **12** | **MOTOSSERRA**, a gasolina, com motor de 2 tempos com sabre mínimo de 50cm = 20 e corrente de passo 3/8 1.6mm, potência aproximada 72,2cm³, 3900w= 5,22hp |  | UND | 05 |  |  |
| **13** | CORRENTE PARA MOTOSSERRA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 10 |  |  |
| **14** | SABRE PARA MOTOSSERRA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 10 |  |  |
| **15** | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSSERRA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 10 |  |  |
| **16** | VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTOSSERRA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 10 |  |  |
| **17** | FILTRO DE AR PARA MOTOSSERRA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 10 |  |  |
| **18** | LIMA PARA MOTOSSERRA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 03 – COTA EXCLUSIVA** | | | | | | |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **MARCA** | **U/C** | **QTDE** | **PREÇO** | |
| **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| **19** | **SOPRADOR**, modelo costal, cilindrada mínima de 60 m³, peso máximo com tubo de sopro 10 kg., volume de ar mínimo 1700 m³/h., fabricação nacional |  | UND | 10 |  |  |
| **20** | VELA DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 20 |  |  |
| **21** | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA SOPRADOR  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 20 |  |  |
| **22** | CARBURADOR PARA SOPRADOR  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 20 |  |  |
| **23** | FILTRO DE AR PARA SOPRADOR  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 20 |  |  |
| **24** | TAMPA DE PARTIDA ARRANQUE PARA SOPRADOR  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 04 – COTA EXCLUSIVA** | | | | | | |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **MARCA** | **U/C** | **QTDE** | **PREÇO** | |
| **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| **25** | **MOTOPODA,** corte até 5 metros de altura do chão; cilindrada mínima: 35 cm³., peso máximo sem equipamento de corte e proteção: 7,8 kg; eixo totalmente estendido com conjunto de corte mínimo: 390 cm., kit proteção; sistema de ignição eletrônica e sistema antivibratório por amortecedores. |  | UND | 06 |  |  |
| **26** | CORRENTE PARA MOTOPODA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 12 |  |  |
| **27** | SABRE PARA MOTOPODA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 12 |  |  |
| **28** | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOPODA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 12 |  |  |
| **29** | VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTOPODA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 12 |  |  |
| **30** | FILTRO DE AR PARA MOTOPODA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 12 |  |  |
| **31** | LIMA PARA MOTOPODA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 12 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 05 – COTA EXCLUSIVA** | | | | | | |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **MARCA** | **U/C** | **QTDE** | **PREÇO** | |
| **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| **32** | **PODADOR DE CERCA VIVA**, Sistema corte: lâmina; Lâmina: Modelo duplo; Motor: combustão; Potência mínima: motor 1 CV; Cilindrada mínima: motor 27,2 CC; Combustível: gasolina; Comprimento da lâmina mínimo: 45cm; Aplicação: cerca viva; |  | UND | 05 |  |  |
| **33** | ESQUELETADEIRA PARA PODADOR DE CERCA VIVA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 10 |  |  |
| **34** | VELA DE IGNIÇÃO PARA PODADOR DE CERCA VIVA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 10 |  |  |
| **35** | FILTRO DE AR PARA PODADOR DE CERCA VIVA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 10 |  |  |
| **36** | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA PODADOR DE CERCA VIVA  **Compatível com o equipamento fornecido.** |  | UND | 10 |  |  |

**Informar Valor total R$...**

**Dados bancários:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Banco:** | **Agência:** | **Conta:** |

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO.**

**A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**

.............................................................................., ........, ................................... de 2024.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo)