**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07.548/2022**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**OBJETO:** **Aquisição de Equipamentos para a Unidade Móvel de Vigilância de Zoonoses**, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nas Requisições de compras, bem como nas demais cláusulas presentes no Termo de Referência correlato.

**ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **MARCA** | **U/C** | **Qtd.** | **PREÇO** | |
| **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| **01** | Panela de pressão autoclave **–** Volume câmara a cerca de 30L. Material: aço inoxidável; Modelo: Gravitacional, Outros Componentes: 1 Cesto; Tipo: Vertical, Op: Manual; Componente: Monômetro; |  | Unid. | 1 | **R$ 6.764,05** | **R$ 6.764,05** |
| **02** | Autoclave 20 litros digital – Mat: aço inoxidável; Modelo Gravitacional; Volume: Câmra cerca de 20 L; Sistema de Secagem e segurança, 03 bandejas, Horizontal, Po: Automático Digital; Componente: Sensores, Temperatura, Pressão, Alarme |  | Unid. | 1 | **R$ 5.367,70** | **R$ 5.367,70** |
| **03** | Aparelho de anestesia inalatória (fluxômetro de O², Vaporizador universal 100 ml, circuito traqueia 120 cm) com pedestal (base móvel) |  | Unid. | 1 | **R$ 7.999,00** | **R$ 7.999,00** |
| **04** | Monitor Multiparamétrico. Material: tela 15 polegadas, Componentes: Spo2, Frequencia cardíaca, Frequencia respiratória, Eletrocardiograma, com 7 derivações de temperatura. Componente: 1 alarme sonoro e visual. Componente 2:Cabos sensores, oximetria Efc,Ecg e temperatura. Características adicionais:5 parâmetros integrados |  | Unid. | 1 | **R$ 9.748,35** | **R$ 9.748,35** |
| **05** | Tosador uso veterinário, Lâmina aço carbono, Mínimo 2 velocidades (Pelo menos 1 superior a 3000), c/óleo lubrificante, elétrica c/ cabo mínimo 3M p/ animais de pequeno porte |  | Unid. | 1 | **R$ 1.599,13** | **R$ 1.599,13** |
| **06** | Foco cirúrgico LED – tipo: clínico, portátil, Lâmpada/Vida Útil Led Min 20.000H, Luminosidade cerca de 20.000, Altura ajustável, Haste rígida, parte superior flexível, base, Base metálica c/pintura epóxi c/ Rodízios |  | Unid. | 1 | **R$ 589,50** | **R$ 589,50** |
| **07** | Bandeja inox com suporte (tripé) – Mesa de Mayo. Material: estrutura tubular em aço inoxidável. Componente: bandeja de aço inox, mínimo de 46x30 cm, altura regulável, outros componentes: 3 rodízios |  | Unid. | 1 | **R$ 499,01** | **R$ 499,01** |
| **08** | Laringoscópio. Material: aço inoxidável, componentes com 3 lâminas retas, um com cabo. Características Adicionais: C/ Lâmpada de Led. Alimentação: C/Pilha |  | Unid. | 1 | **R$ 539,26** | **R$ 539,26** |
| **09** | Sistema para injeção à distância com bastão metálico. Componentes: Com Bastão Metálico. Comprimento: Cerca de 75 Cm. Componente 1: C/ No Mínimo Dardos e Agulhas. Tipo: Sistema para Injeção à Distância. |  | Unid. | 1 | **R$ 257,22** | **R$ 257,22** |
| **Total: R$ 33.363,22** | | | | | | |